    Лекция 19.09.2026 предмет «Горная механика» преподаватель Закатова М.М.
    Тема: Центробежные и осевые вентиляторы.Конструкция, основные параметры, регулирование подачи. 
Задание: составить конспект лекции, схемы вентиляторов зарисовать.
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Центробежные вентиляторы главного проветривания в соответствии с ГОСТ 11004—84 изготовляются одноступенчатыми с односторонним ВЦ и двусторонним ВЦД подводом воздуха с диаметрами рабочих колес от 1,5 до 4,7 м, номинальной подачей воздуха от 10 до 630 м3/с и номинальным статическим давлением от 2400 до 7000 Па.
Вентилятор состоит из корпуса, ротора, направляющих и спрямляющих аппаратов, с присоединенными коллектором и входной коробкой.
Конструктивные особенности вентиляторов обусловлены числом сторон всасывания и расположением рабочего колеса относительно подшипниковых опор, которые могут быть консольными и центральными.
Консольное расположение рабочего колеса применяется в вентиляторах одностороннего всасывания малых типоразмеров. Центральное расположение рабочего колеса используется в вентиляторах двустороннего всасывания больших типоразмеров.
Согласно ГОСТ 11004-75 условные обозначения центробежных вентиляторов расшифровываются: ВЦ - вентилятор центробежный одностороннего всасывания, ВЦД - вентилятор центробежный двухстороннего всасывания, число после букв - диаметр рабочего колеса по внешним кромкам лопаток, дм. Например, вентилятор исполнения ВЦД с диаметром рабочего колеса /ротора/ 3150 мм модернизированный будет иметь обозначение ВЦД-31,5 М.
К основному обозначении вентиляторов иногда добавляют дополнительные отличительные буквы или слова, отражающие специфику конструкции или назначения. Например, М - модернизированный. У - с узкой лопаткой рабочего колеса, "Север" - в северном исполнении.
   В комплект вентиляторов входят: механическая часть с встроенным электрооборудованием; электродвигатели главного привода; аппаратура управления, автоматизации и контроля режима работы вентилятора; инструмент, запасные части, приспособления и комплект технической эксплуатационной документации /паспорт, техническое описание, инструкции по эксплуатации механической и электрической частей, монтажные и узловые чертежи/.
Срок службы вентиляторов с диаметром ротора до 3150 мм равен 14 годам, вентиляторов с диаметром ротора более 3150 мм - 20 годам. Срок службы вентилятора до первого капитального ремонта 8 лет.
Осевые вентиляторы главного проветривания типа ВОД (вентилятор осевой двухступенчатый) выпускаются серийно с подачей от 15 до 580 м3/с и статическим давлением от 600 до 3200 Па и предназначены для проветривания горных предприятий с относительно небольшим сопротивлением вентиляционной сети.
Осевые вентиляторы главного проветривания выполняются двухступенчатыми и имеют четыре лопаточных венца: рабочее колесо первой ступени, направляющий аппарат, рабочее колесо второй ступени, спрямляющий аппарат. Рабочим органом вентилятора является ротор, состоящий из рабочих колес первой и второй ступени.
Рабочие колеса имеют по 12 лопаток, закрепленных затворами на втулках. Затворы позволяют изменять угол установки лопаток в интервале 15—45° для регулирования подачи и давления.
Осевые вентиляторы, серийно выпускаемые промышленностью и охватывающие диапазон подач от 10 до 560 м3/с и статических давлений от 100 до 250 даПа, предназначены для главного проветривания шахт и рудников угольной и горно-добывающей промышленности характеризующиеся относительно небольшим сопротивлением шахтной вентиляционной сети. Обычно это шахты в рудники малой и средней глубины.
Регулирование подачи воздуха обеспечивается изменением углов установки лопаток рабочих колес и углов установки лопаток направляющих аппаратов. Реверсирование воздушной струи осуществляется изменением направления вращения рабочих колес и изменением угла установки направляющих и спрямляющих аппаратов.
Обозначения  осевых вентиляторов расшифровывается следующим образом: В - вентилятор, 0 – осевой, Д - двухступенчатый, диаметр рабочего колеса по концам лопаток, выраженный в дециметрах.
В качестве вентиляторов главного проветривания применяются реверсивные вентиляторы: ВОД-21М, ВОД-30М, ВОД40М, ВОД-50, которые имеют единую компоновочную схему: первое рабочее колесо — регулируемый направляющий, аппарат — второе рабочее колесо — спрямляющий аппарат с поворотными лопатками.
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