Здравствуйте, уважаемые студенты!
Тема нашего занятия: «Техника безопасности при работе с материалами. Входной визуальный контроль качества используемых материалов».
Ниже представлен материал лекции и задание практической работы № 2. Изучите лекцию, выполните практическое задание.
Лекция: Техника безопасности при работе с материалами для каркасно-обшивных конструкций
1. Почему техника безопасности — это не формальность
При монтаже каркасно-обшивных конструкций (КОК) вы будете работать с листовыми материалами (гипсокартон, ГВЛ, цементные плиты), металлическими профилями, минераловатной изоляцией, крепежом, клеями и герметиками. Каждый из этих материалов несёт свои риски. Нарушение правил безопасности приводит к порезам, ожогам, поражению электричеством, падению с высоты и развитию профессиональных заболеваний.
Требования охраны труда регулируются:
· Трудовым кодексом РФ;
· Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте (приказ Минтруда РФ);
· СП и ГОСТами на конкретные материалы.
2. Основные риски и меры защиты
2.1. Листовые материалы (ГКЛ, ГВЛ, цементные плиты)
Риски:
· Острые кромки — порезы рук.
· Пыль при резке (гипсовая, цементная) — раздражение дыхательных путей и глаз.
· Большой вес листов (один лист ГКЛ 12,5 мм размером 2500×1200 мм весит около 25 кг) — перегрузка при переноске, риск падения.
Меры защиты:
· Перчатки (хлопчатобумажные или с защитным покрытием).
· Респиратор класса FFP1/FFP2 и защитные очки при резке.
· Переноска листов вдвоём.
· Использование специальных подъёмников или тележек при больших объёмах.
2.2. Металлические профили
Риски:
· Заусенцы и острые края после резки ножницами по металлу — порезы.
· Деформация профиля при неправильном хранении — нарушение геометрии каркаса.
· Коррозия при хранении во влажных условиях — снижение несущей способности.
Меры защиты:
· Перчатки с защитой от порезов при работе с обрезанными профилями.
· Хранение профилей в пачках на ровной поверхности, в сухом помещении.
· Визуальный контроль профилей перед монтажом (см. практическую работу).
2.3. Минераловатная изоляция
Риски:
· Мелкие волокна — раздражение кожи, глаз, дыхательных путей.
· Накопление пыли в помещении при недостаточной вентиляции.
Меры защиты:
· Респиратор FFP2.
· Перчатки.
· Спецодежда с длинными рукавами, плотно застёгнутая.
· Вентиляция помещения (открытые окна, вытяжка) при работе с изоляцией.
2.4. Клеи, герметики, шпатлёвки
Риски:
· Химическое раздражение кожи и слизистых.
· Пары растворителей (в составе некоторых клеящих составов).
· Попадание в глаза.
Меры защиты:
· Перчатки (нитриловые или хлопчатобумажные).
· Защитные очки при работе с составами, склонными к разбрызгиванию.
· Мытьё рук после работы.
· Изучение инструкции производителя перед применением.
2.5. Электроинструмент
Риски:
· Поражение электрическим током (повреждённый кабель, влажные руки).
· Механические травмы (закусывание одежды, волос, попадание пальцев в зону вращения).
· Отлетающие частицы при резке и сверлении.
Меры защиты:
· Перед началом работы: проверить целостность кабеля, корпуса, исправность выключателя, надёжность крепления насадок.
· Не использовать инструмент с повреждённой изоляцией.
· Работать в защитных очках.
· Не оставлять включённый инструмент без присмотра.
· При работе во влажных условиях использовать инструмент с двойной изоляцией и УЗО.
2.6. Работа на высоте
Риски:
· Падение при монтаже потолков, верхних частей перегородок.
· Падение инструментов и материалов с высоты на людей, находящихся внизу.
Меры защиты:
· Использование только исправных подмостей, столиков-платформ, стремянок.
· Не использовать в качестве подставок коробки, листы, бочки.
· Не находиться под зоной работы другого рабочего.
· Инструмент располагать так, чтобы он не упал.
3. Организация рабочего места и складирования
Правильное хранение материалов — это часть техники безопасности. Нарушение правил складирования приводит к обрушению штабелей, порче материалов и травмам.
Правила:
· Листы ГКЛ/ГВЛ хранить горизонтально на ровной поверхности или вертикально у стены (с опорой).
· Профили — в пачках на поддонах, в сухом помещении.
· Минераловатные плиты — в заводской упаковке, в сухом помещении, защищённом от осадков.
· Клеи и герметики — в соответствии с условиями хранения на упаковке (обычно при температуре от +5 °C до +30 °C).
· Проходы между штабелями должны быть свободными — не менее 1 м.
· Тяжёлые материалы размещать внизу, лёгкие — выше.
4. Действия в нештатных ситуациях
· Травма (порез, ушиб, падение): немедленно прекратить работу, сообщить руководителю работ, при необходимости оказать первую помощь и вызвать скорую (112).
· Поражение током: отключить электроэнергию, не касаться пострадавшего до отключения питания, вызвать скорую.
· Пожар: отключить электроэнергию, использовать огнетушитель (углекислотный — для электроустановок), при невозможности тушения — эвакуироваться и вызвать 112.
· Разлив или утечка химикатов: не трогать голыми руками, оградить зону, сообщить руководителю, использовать СИЗ и действовать по инструкции производителя.
5. Краткие выводы по технике безопасности
. Перед началом работ — проверить инструмент и надеть СИЗ.
. При работе с пылящими материалами — респиратор и очки обязательны.
. Тяжёлые листы переносить вдвоём.
. На высоте — только исправные подмости.
. Материалы хранить в соответствии с требованиями, проходы не загромождать.
. При травме или нештатной ситуации — немедленно сообщить руководителю.

Практическая работа № 2: «Входной визуальный контроль качества используемых материалов»
Цель: научиться проводить входной визуальный контроль материалов для каркасно-обшивных конструкций, выявлять дефекты и принимать решение о пригодности материала к использованию.
Формат: самостоятельная работа с последующей проверкой преподавателем.
Результат: заполненный журнал входного контроля (шаблон прилагается в конце) и обоснование принятых решений.

Что такое входной контроль
Входной контроль — это проверка качества поступивших материалов до их применения в работе. Проводится с целью не допустить использования дефектных материалов, которые могут привести к браку конструкции или травмам при монтаже.
Входной контроль включает:
. Проверку сопроводительной документации (сертификаты, паспорта, накладные).
. Визуальный осмотр материалов на наличие дефектов.
. Проверку маркировки и соответствия заявленным характеристикам.
. При необходимости — измерение геометрических размеров (выборочно).
Основные дефекты материалов КОК
Листы ГКЛ / ГВЛ
· Отбитые углы и кромки.
· Трещины на поверхности.
· Расслоение (отслоение картона от гипсового сердечника).
· Вмятины и деформации.
· Пятна масла, грязь.
· Повреждение кромки (выкрошивание сердечника более 2 мм от края).
· Намокание листов.
Допуски: небольшие забоины на кромке (до 2 мм) устраняются при монтаже кромочным рубанком. Отбитые углы и трещины — брак для лицевой отделки. Намокшие листы — брак безоговорочно.
Металлические профили
· Коррозия (ржавчина на поверхности).
· Деформация (изгиб, скручивание, волнистость).
· Повреждение защитного (цинкового) покрытия.
· Несоответствие толщины металла заявленной.
Допуски: лёгкие потёртости оцинковки без обнажения стали — допустимы. Ярко выраженная коррозия, деформация, делающая профиль непригодным для монтажа, — брак.
Минераловатные плиты
· Намокание (следы влаги, изменение цвета).
· Разрыв упаковки.
· Деформация плит (спрессовывание, излом).
· Несоответствие толщины.
Допуски: небольшая усадка упаковки — допустима. Видимое увлажнение плиты — брак (изоляция теряет свойства).
Крепёж (саморезы, дюбели)
· Ржавчина.
· Дефект резьбы (срыв, забоины).
· Отсутствие шайб (у саморезов с прессшайбой).
· Несоответствие длины.
Допуски: небольшая потёртость фосфатного покрытия — допустима. Ржавчина, срыв резьбы, отсутствие шайбы — брак.
Клеи, герметики, шпатлёвки
· Нарушение герметичности упаковки.
· Срок годности истёк.
· Расслоение состава (для готовых паст).
· Посторонние включения.
Допуски: срок годности в пределах указанного на упаковке — годен. Просроченные составы — брак.

Задание для выполнения
Часть 1. Изучение кейсов
Ниже описаны 6 ситуаций входного контроля. Для каждой ситуации определите:
· Вид материала.
· Выявленный дефект.
· Критичность дефекта (допустимый / критический).
· Решение: «использовать», «использовать с корректировкой» или «брак / вернуть поставщику».
· Обоснование (1–2 предложения: почему вы приняли такое решение и к чему мог бы привести монтаж с этим дефектом).
Кейс 1. На стройплощадку поступила партия листов ГКЛ 12,5 мм, 2500×1200 мм. При осмотре обнаружено: 3 листа из 50 имеют отбитые углы размером 8–15 см, на 2 листах — трещины по лицевой стороне длиной 20–30 см. Остальные 45 листов без видимых дефектов. Сертификат и накладная в порядке.
Кейс 2. Поступила пачка направляющих профилей ПН 27×28, 3 м. При осмотре: на нескольких профилях видны следы ржавчины в виде отдельных пятен, на двух профилях — волнистость по длине (профиль не лежит ровно на полу, «играет»). Маркировка на пачке соответствует накладной.
Кейс 3. Поступили минераловатные плиты толщиной 50 мм. Упаковка одной пачки (из пяти) разорвана, на углах плит видны следы увлажнения (потемнение цвета). Остальные пачки целые, сухие. Сертификат в наличии.
Кейс 4. Поступили саморезы TN 25 (для ГКЛ) в коробках. При осмотре обнаружено: на части саморезов — налёт ржавчины, у 5 саморезов из проверенной горсти — срыв резьбы на 2–3 витках. Срок годности на коробке не указан, партия соответствует накладной.
Кейс 5. Поступила шпатлёвка для швов в ведре 5 кг. Срок годности на этикетке — истекает через 1 месяц. При вскрытии: состав однородный, без расслоения и посторонних включений. Запах обычный.
Кейс 6. Поступила партия листов ГКЛ 9,5 мм для потолка. При измерении выборочно: толщина листа 9,4 мм (вместо 9,5 мм). Отклонение по длине листа — +1 мм (вместо 2500 мм — 2501 мм). По ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) предельные отклонения: по толщине ±0,5 мм, по длине ±3 мм. Сертификат в порядке.
Часть 2. Заполнение журнала
На основе разбора кейсов заполните журнал входного контроля по шаблону ниже. Для каждого кейса — отдельная строка.
Шаблон журнала входного контроля
	№
	Наименование материала
	Производитель / марка
	№ партии
	Дата контроля
	Выявленные дефекты
	Критичность (допустимый / критический)
	Решение (использовать / брак)
	Обоснование решения

	1
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	2
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
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Критерии оценки
· Отлично: все 6 кейсов разобраны верно, журнал заполнен полностью, обоснования логичны и опираются на свойства материалов и нормы.
· Хорошо: 5 кейсов разобраны верно, журнал заполнен, обоснования даны.
· Удовлетворительно: 3–4 кейса разобраны верно, журнал заполнен частично, обоснования поверхностные.
· Неудовлетворительно: менее 3 кейсов разобраны верно, журнал не заполнен.
Порядок сдачи
. Изучите лекционный материал.
. Разберите 6 кейсов и заполните журнал входного контроля.
. Сохраните журнал в формате Word или PDF.
. Пришлите файл ответным письмом до указанной даты.
Если возникнут вопросы по выполнению — пишите, отвечу в рабочее время.
С уважением, Анна Ивановна
