Дистанционная лекция
Способы рациональной организации рабочего места бетонщика. Правила безопасности работ
Здравствуйте! Сегодня разберём, как правильно организовать рабочее место бетонщика и какие требования безопасности нужно соблюдать при бетонных работах. Эти две темы неразрывно связаны: грамотная организация рабочего места — это и есть главный способ профилактики травматизма.
Часть 1. Что такое рабочее место бетонщика
Рабочее место бетонщика — это участок строительной площадки, непосредственно подготовленный для выполнения бетонных работ: зона подачи, приёма, укладки и уплотнения бетонной смеси, а также примыкающая к ней зона размещения инструмента, инвентаря и материалов. 
Организация рабочего места — это первое трудовое действие, которое профессиональный стандарт предписывает бетонщику при любом виде работ: подготовке поверхностей, укладке бетона, уходу за свежеуложенным бетоном, разборке конструкций. 
Часть 2. Принципы рациональной организации рабочего места
2.1. Три зоны рабочего места
Рабочее место бетонщика делится на три функциональные зоны:
1. Рабочая зона — пространство, где бетонщик непосредственно укладывает, разравнивает и уплотняет смесь. Здесь находятся опалубка, арматура, вибратор.
2. Зона обслуживания — где размещены инструменты, инвентарь, материалы в пределах досягаемости. Сюда же относятся настилы, подмости, переходные мостики.
3. Транспортная зона — пути подачи бетонной смеси (бетоноводы, бадьи, эстакады, маршруты автобетоносмесителей) и проходы для рабочих.
2.2. Требования к размерам и проходам
Согласно Правилам по охране труда при строительстве (Приказ Минтруда № 883н), рабочие места и проходы к ним должны отвечать следующим требованиям: 
	Параметр
	Минимальное значение

	Ширина одиночных проходов к рабочим местам
	0,8 м

	Высота проходов в свету
	2 м

	Ширина настилов и подмостей при работе на высоте
	0,8 м (с ограждением)

	Ширина переходных мостиков через траншеи
	1,0 м (с перилами)

	Ширина настилов для хода по уложенной арматуре
	0,6 м

	Ширина прохода на эстакаде между отбойным бруском и ограждением
	0,6 м


2.3. Подготовка рабочего места перед сменой
Перед началом работы бетонщик обязан: 
1. Получить задание у бригадира или руководителя работ с учётом специфики и безопасности.
2. Проверить спецодежду и СИЗ — надеть костюм, каску, спецобувь, подготовить перчатки, очки, при необходимости — предохранительный пояс.
3. Осмотреть рабочее место и подходы — очистить от мусора, снега, наледи; в зимнее время посыпать песком. 
4. Проверить целостность опалубки и лесов — вертикальность стоек, наличие опорных площадок, целостность настилов и ограждений, надёжность креплений. 
5. Подобрать и проверить инструмент — убедиться в исправности вибраторов, кабелей, выключателей, наличии заземления. 
6. Проверить освещённость — при недостаточной освещённости сообщить мастеру; работа в темноте недопустима. 
2.4. Размещение инструментов и материалов
Рациональное размещение означает, что всё необходимое находится в зоне лёгкой досягаемости, а лишнее убрано:
· Инструмент раскладывается в порядке последовательности применения: лопаты, гладилки, вибратор — рядом с зоной укладки.
· Вибратор размещается так, чтобы кабель не проходил по свежеуложенному бетону — кабель навешивается, а не прокладывается по поверхности. 
· Материалы (добавки, смазка для опалубки) складируются в зоне обслуживания, но не на опалубке. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом, запрещено. 
· Бункеры и бадьи для подачи бетона проверяются до начала работ: исправность затворов, страховочных петель, наличие фиксаторов. 
2.5. Организация при разных способах подачи бетона
	Способ подачи
	Особенности организации рабочего места

	Автобетоносмеситель + бетононасос
	Проверяется герметичность бетоновода; концевой рукав фиксируется растяжками; при продувке люди удаляются на 10 м

	Автосамосвал на эстакаде
	Эстакада оборудуется отбойными брусьями; проход между брусом и ограждением — не менее 0,6 м; очистка кузова — только с земли длинной лопатой

	Бадья (туфелька) + кран
	Высота сброса смеси — не более 1 м; подача плавными порциями; бункер перемещается с закрытым затвором

	Виброхобот
	Проверяется надёжность крепления звеньев между собой и к страховочному канату


Часть 3. Опасные и вредные производственные факторы
Согласно Правилам по охране труда и типовым инструкциям, при бетонных работах бетонщик подвергается следующим опасным факторам: 
· Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более — риск падения;
· Острые кромки, углы, торчащие штыри арматуры — риск травмирования;
· Вибрация от вибраторов и виброреек — риск вибрационной болезни;
· Движущиеся машины и механизмы — риск наезда, защемления;
· Повышенное напряжение в электрической цепи — риск поражения током (особенно во влажной среде);
· Самопроизвольное обрушение элементов конструкций, опалубки, лесов;
· Химические добавки в бетонной смеси — риск ожогов кожи и глаз. 
Часть 4. Правила безопасности
4.1. Общие требования
· К бетонным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний. 
· Работа с электровибраторами требует II группу по электробезопасности. 
· Бетонирование конструкций на высоте должны выполнять работники со стажем высотных работ не менее 1 года. 
· На территории стройплощадки обязательно ношение каски. 
4.2. Средства индивидуальной защиты
	[bookmark: _GoBack]СИЗ
	Когда применяется

	Каска строительная
	Постоянно на стройплощадке

	Костюм брезентовый, рукавицы комбинированные
	Основной комплект

	Сапоги резиновые или ботинки с защитным подноском
	При работе с влажным бетоном

	Очки защитные
	При работе с химическими добавками, отбойными молотками

	Перчатки водонепроницаемые
	При контакте с бетонной смесью и добавками

	Предохранительный пояс
	При работе на уклоне более 20°, у открытых проёмов, без ограждений на высоте

	Антивибрационные рукавицы
	При работе с вибраторами, отбойными молотками

	Диэлектрические перчатки и сапоги
	При электропрогреве бетона


4.3. Безопасность при работе на высоте
· При перепаде по высоте 1,3 м и более рабочее место должно иметь ограждение. Если ограждения нет и работы ведутся ближе 2 м от края — работать нельзя. 
· Для перехода между рабочими местами используются лестницы, трапы, мостики — ходить по уложенной арматуре без настила запрещено. 
· Все отверстия в полу и настилах должны быть закрыты щитами. 
· По уложенной арматуре можно ходить только по настилам шириной не менее 0,6 м. 
· Демонтаж опалубки выполняется поярусно сверху вниз, не менее чем двумя работниками, под наблюдением бригадира. 
4.4. Безопасность при работе с вибраторами
· К работе допускаются бетонщики с II группой по электробезопасности. 
· Перед каждым использованием проверяется: целостность кабеля, заземление, исправность выключателя, амортизаторы на рукоятке. 
· Вибратор нужно выключать на 5–7 минут через каждые 30–35 минут работы для охлаждения. 
· Запрещено работать вибратором с приставных лестниц. 
· Кабель вибратора навешивается, а не прокладывается по бетону; выключатель закрывается от дождя. 
4.5. Безопасность при электропрогреве бетона
· Монтаж и подключение электрооборудования выполняют электромонтёры или бетонщики с группой по электробезопасности не ниже III. 
· Зона электропрогрева ограждается и обозначается предупредительными знаками и сигнальными лампами. 
· Пребывание людей на участках электропрогрева под напряжением запрещено, кроме работников с группой не ниже II, применяющих средства защиты. 
· Незабетонированная арматура, связанная с участком электропрогрева, заземляется. 
4.6. Безопасность при разгрузке и подаче бетона
· Автосамосвал: подходить только после полной остановки; в момент подъёма кузова отойти в сторону; очищать кузов длинной лопатой стоя на земле; в кузове при поднятом состоянии находиться запрещено. 
· Бункер/бадья: перемещается только с закрытым затвором; высота сброса — не более 1 м; подача — плавными порциями. 
· Бетононасос: при продувке бетоновода люди удаляются на 10 м; пробки удаляются только после снижения давления. 
· Бетоносмеситель: очистка — только после остановки двигателя и снятия напряжения с вывешиванием плаката «Не включать — работают люди!»; ускорять разгрузку лопатами запрещено. 
4.7. Аварийные ситуации
Работы приостанавливаются при: 
· обнаружении неисправности опалубки, лесов, инструмента, механизмов;
· появлении напряжения на арматуре или металлических частях опалубки;
· скорости ветра 15 м/с и более;
· грозе, снегопаде, тумане, исключающих видимость.
Во всех случаях необходимо немедленно сообщить бригадиру или руководителю работ.
4.8. По окончании работ
Бетонщик обязан: 
1. Отключить механизированный инструмент и механизмы от электросети.
2. Очистить подвижные части механизмов после полной их остановки.
3. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и СИЗ в отведённое место.
4. Сообщить бригадиру о всех неполадках, возникших во время работы.
5. Вымыть руки и лицо.
Часть 5. Краткое резюме
1. Рабочее место бетонщика организуется в трёх зонах: рабочая, обслуживания и транспортная. Минимальная ширина проходов — 0,8 м, высота — 2 м.
2. Перед началом работ обязательно: получить задание, проверить СИЗ, осмотреть опалубку и леса, проверить инструмент, убедиться в освещённости.
3. Главные опасности: падение с высоты, поражение током, вибрация, обрушение конструкций, химические ожоги от добавок.
4. Ключевые запреты: не работать без ограждений у перепадов высотой 1,3 м и более; не работать с вибратором с приставных лестниц; не находиться в зоне электропрогрева под напряжением; не ускорять разгрузку смесителей лопатами; не размещать материалы на опалубке сверх проекта.
5. При аварии — остановить работу и сообщить руководителю. Работы прекращаются при ветре 15 м/с и более, грозе, плохой видимости.
Вопросы для самопроверки
1. Перечислите три функциональные зоны рабочего места бетонщика.
2. Какие минимальные размеры проходов и настилов предусмотрены правилами?
3. Какие действия обязан выполнить бетонщик перед началом работы?
4. Какие опасные производственные факторы сопутствуют бетонным работам?
5. Какие требования предъявляются к работе с электровибраторами?
6. В каких случаях работы приостанавливаются?
7. Что обязан сделать бетонщик по окончании смены?
С уважением, Анна Ивановна
