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Тема: Проверка станка и его составных частей в работе. Настройка и регулирование гидроаппаратуры. Установка органов управления в исходное положение.
          Задание: 1. Изучить теоретический материал
                2. Подготовить конспект в тетради 
Проверка станка и его составных частей в работе
Правильность работы составных частей станка необходимо 
определять опробованием в работе всех механизмов и конт-
рольно-регулирующей аппаратуры на холостом ходу, не менее 
трехкратного их включения в следующей последовательности:
произвести прокачку гидросистемы путем реверсивного 
включения на полный ход всех гидроцилиндров;
произвести проверку правильности настройки предохрани-
тельных клапанов по манометру МТП-60/1-160 ⋅ 4 (ГОСТ 
2405−80), прилагаемому к станку (в качестве принадлеж-
ности), и по манометру пульта управления;
произвести настройку предохранительных клапанов в слу-
чае несоответствия показаний манометров;
произвести проверку настройки выпрямителей:
1) настройку производить на двигатели гусеничного хода 
для обеспечения синхронности вращения;
2) напряжение должно плавно регулироваться в пределах 
от 0 до 440 В;
3) ток в обмотках возбуждения отрегулировать на 16 А;
4) ток отсечки отрегулировать на 500 А;
5) проверить плавность вращения двигателей лебедок 
и вращателя.
При настройке пользоваться техническим описанием и инс-
трукцией по эксплуатации.
Настройка и регулирование гидроаппаратуры
Настройка и регулирование гидроаппаратуры производится 
с целью приведения ее к работе при заданных техническими 
требованиями параметрах, а также в случае их отклонения при 
проверке.
При настройке гидроаппаратуры необходимо:
вывести регулятор с табличкой «РЕГУЛЯТОР» в крайнее 
левое положение;
отвернуть регулировочные винты предохранительных 
клапанов и напорных золотников (рис. 4.2) до свободного 
вращения от руки;
переключить переключатель «ВЕРХНИЙ КЛЮЧ» в по-
ложение «ОТВЕСТИ» и произвести настройку давления 
управления гидрораспределителями подпорным клапа-
ном установки фильтров вращением винта на 1 МПа, 
контроль давления осуществлять манометром в точке М 
(рис. 4.2);
произвести настройку предохранительного клапана на 
давление 15 МПа.
Этот контроль производится по манометру, установленному 
на пульте управления бурением, в несколько этапов:
установить переключатель в нулевое положение, переклю-
чить переключатель с табличкой «ГИДРОЦИЛИНДР I» 
в положение «ОТВОД» и отрегулировать предохрани-
тельный клапан на давление 15 МПа. Контроль давления 
определить по манометру, подсоединив его к проходни-
ку К (рис. 4.2);
установить переключатель в нулевое положение;
переключить переключатель «ПЕРЕДНИЙ БОРТ» в поло-
жение «ПОДНЯТЬ» и произвести настройку гидроклапана 
давления на давление 9 МПа.
Контроль давления производить по манометру, подсоединив 
его к проходнику Д (рис. 4.2):
установить переключатель в нулевое положение, перевести 
переключатель в положение «ПОДВОД СТОПОРА»;
произвести настройку гидроклапана давления на давление 
2,5 МПа.
«ПОДВОД» и отрегулировать гидроклапан последователь-
ности на давление 4 МПа.
Контроль давления производить по манометру пульта уп-
равления.
После проверки регулировочные винты предохранительных 
клапанов законтрить контргайками.
Натяжение гусениц произвести с помощью съемного рукава, 
подсоединив его к тройнику, установленному на маслостанции.
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Рис. 4.2. Маслонасосная станция:
1 — электронагреватель; 2 — бак; 3 — температурное реле; 4 — реле давления; 
5 — маслоуказатель; 6, 10 — установки фильтра; 7 — заливной фильтр; 8 — крыш-
ка; 9 — магнитный фильтр; 11 — двигатель; 12 — кулачковая муфта; 13 — корпус; 
14 — насос; 15 — панель; 16 — напорные золотники; 17 — плита; 18, 22 — предох-
ранительные клапаны; 19 — обратный клапан; 20, 21, 23 — гидрораспределители; 
24 — установка насоса

Контроль давления производить по манометру, подсоединив 
его к проходнику Е (рис. 4.2):
установить переключатель в нулевое положение;
переключить переключатель «СЕПАРАТОР» в положение 

Установка органов управления 
в исходное положение
Установку в исходное положение органов управления (после 
проверки, настройки и регулирования цепей управления, сиг-
нализаций и контроля) необходимо производить в следующей 
последовательности:
-поставить рукоятки переключателей в нулевое положение;
-поставить рукоятки выключателей в нижнее положение;
-нажать на кнопки красного цвета у кнопочных постов 
и выключателей;
-вывести регуляторы оборотов вращателя и подачи в край-
нее левое положение;
-вывести регулятор давления гидросистемы в крайнее левое 
положение.
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